Додаток № 2

до договору поставки

№ 20 / 11-01 від 24.11.2020 р.

**Технічні характеристики**

**Форма замовлення цифрового вимірювального комплексу «ЦИКЛОН» 115**

**Замовник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«ЦИКЛОН» 115 складається з промислової робочої станції, в корпусі якої встановлені наступні модулі:

- модуль генератора;

- модуль осцилографа;

- модуль комп'ютера;

- модуль підсилювача потужності;

- модуль дискретних входів / виходів;

- модуль живлення.

Комплект поставки «ЦИКЛОН» 115 наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Кіл-ть | Примітка |
| Прибор «ЦИКЛОН» 115 | 1 | прилад поставляється з встановленим ПО |
| Паспорт «ЦИКЛОН» 115 | 1 | включаючи сертифікат якості і  гарантійний сертифікат |
| Кріпильні куточки | 4 | призначені для кріплення приладу на панель |
| Компакт-диск або флеш-накопичувач з ПО приладу і інструкцією з експлуатації «ЦИКЛОН» 115 | 1 |  |
| Компакт-диск ОС Windows | 1 |  |
| Комплект кабелів:  1) Кабель живлення 220 В  2) Кабель Ethernet (патч-корд)  3) Кабель BNC-BNC (20 см)  4) Кабель BNC-BNC (2 м)  5) Кабель BNC-BANANA (2 м) | 1  1  2  2  2 |  |
| ЗІП:  Вставка плавка 160 мА | 2 |  |

Якщо потрібне свідоцтво про повірку вказати це в таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Свідоцтво про повірку | потрібне/непотрібне |

Дополнительно в комплект поставки можно включить:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Наявність (+/-) |
| Сумка для транспортування | - |
| Ноутбук для работи із «ЦИКЛОН» 115 | - |
| Магазин аттенюаторів, резисторів, конденсаторів «МАРК» 119 | - |

Відповідальний:

Технічний директор

ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕПМ» Ситник Ю.А.